**Как правильно и безопасно согреться.**

С наступлением отопительного сезона и приходом морозов значительно увеличивается число пожаров, происходящих в сельской местности. Домовладения с печным отоплением в зимний период – это одновременно комфорт и проблема, особенно для тех, кто вспоминает про печь только тогда, когда ее надо топить. Это самая распространенная причина возникновения пожаров, большинство из которых возникает по вине людей, проявляющих беспечность и халатное отношение к вопросам пожарной безопасности. Печное отопление требует регулярного и тщательного ухода.

Что нужно сделать хозяевам, чтобы тепло домашнего очага было безопасным, а печка служила исправно?

Выполнить несколько несложных правил. Итак…

Исправная печь залог тепла и уюта в доме. При сильных морозах стараться не перекаливать печь, безопаснее протапливать дважды в сутки, с некоторым интервалом. Прибейте перед топкой к полу металлический лист, подойдет цементная или плиточная основа, не оставляйте открытыми топочные дверцы.

Опасно сушить и складировать на печах и около печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы. Запрещено применять для розжига бензин, керосин или другие легковоспламеняющиеся жидкости. Минимум за 2 часа до сна прекращайте топку печи.

Производите очистку дымохода от сажи, которая не только ухудшает тягу, но и может стать причиной возгорания. Побеленный дымоход в пределах чердака всегда укажет на возможную печную проблему черной копотью.

Важна не только правильная эксплуатация печи, но и ее правильное устройство. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не должна примыкать всей плоскостью стенок к деревянным конструкциям: необходимо оставлять между ними воздушный промежуток – **отступку**.

**Запрещено использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы**. За 2023 год в Глусском районе по причине нарушения устройств дымовых труб (были установлены асбестоцементные трубы) три раза спасатели выезжали на сообщение о возгорании.

При строительстве и ремонте печей, в том числе и дымовых труд применяют только обожженный или огнеупорный кирпич. Нельзя утеплять дома, чердаки легкосгораемыми материалами.

Дымовая труба печи в месте прохождения через чердачное (или межэтажное) перекрытие должна иметь утолщение кирпичной кладки - **разделку**.

Внимания требует устройство и эксплуатация котельного оборудования, неграмотная эксплуатация которого может повлечь разрушение не только котла, но даже и здания.

Во избежание нежелательных последствий необходимо промывать систему отопления и заполнять её водой. Теплоизолируйте находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак. Проведите осмотр оголовков дымоходов и убедитесь в отсутствии их обмерзания и закупорки.

Замерзшие системы отопления можно отогревать при помощи горячего песка, воды. Использовать открытый огонь запрещено.

Берегите себя и своих близких!

