Особенности охраны труда при выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизма. 

В обязанности нанимателя входит обеспечение на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям по охране труда (абз. 2 ч. 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»).
Требования по охране труда при выполнении строительно-монтажных и других работ с использованием методов промышленного альпинизма, в том числе работ, связанных с ремонтом и эксплуатацией высотных частей зданий, сооружений, конструкций, подземных сооружений, установлены Межотраслевыми правилами по охране труда при выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизма, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.12.2007 № 184 (далее - Межотраслевые правила № 184). 
Метод промышленного альпинизма - специальная технология выполнения работ на промышленных и других объектах с использованием альпинистских методов передвижения в пространстве и страховки исполнителей работ. 
При выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизма также должны соблюдаться требования Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52, других нормативных правовых актов (далее – НПА), технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), содержащих требования по охране труда, в том числе при выполнении конкретного вида работ (сварочных, стекольных, монтажных и др.).
При выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизма юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить следующие требования:
- применение специального снаряжения, оборудования, инструментов, приспособлений, отвечающих требованиям безопасности и соответствующих характеру выполняемых работ;
- соблюдение требований Межотраслевых правил № 184, других НПА и ТНПА, регламентирующих требования безопасности при выполнении работ.
С целью обеспечения безопасного выполнения работ с использованием методов промышленного альпинизма нанимателю необходимо выполнить комплекс организационных мероприятий. Таких, как назначение лиц, ответственных за безопасное производство работ с использованием методов промышленного альпинизма, которые назначаются приказом руководителя организации из числа руководителей и специалистов, прошедших медицинский осмотр для выполнения работ на высоте; обучение специальной технологии выполнения работ с использованием методов промышленного альпинизма либо профессии промышленный альпинист; проверку знаний по вопросам охраны труда. Необходимо разработать инструкции по охране труда для профессий и на отдельные виды работ. Данные инструкции должны учитывать конкретные условия труда и технологию выполнения работ с использованием методов промышленного альпинизма. Решения по безопасности труда должны содержаться в организационно-технологической документации и выполняться при работе.
Требования безопасности к организации производства строительно-монтажных, ремонтно-строительных и других работ устанавливаются в текстовой части проектов производства работ, технологических карт.
 В целях обеспечения безопасности исполнителей работ проект производства работ должен предусматривать: места и способы крепления несущих и страховочных веревок (канатов); использование исполнителем работ не менее двух веревок (канатов) - несущей и страховочной; порядок блокировки вспомогательных точек опоры; использование перил в местах, где отсутствуют основные точки опоры для крепления несущей и страховочной веревки (каната); расположение точек крепления несущей и страховочной веревки (каната) относительно вертикальной линии спуска исполнителя работ; использование оттяжек, протекторов, стальных тросов в местах, где может иметь место трение о конструкцию несущей (страховочной) веревки (каната); перечень узлов, применяемых для крепления веревок (канатов), связывания петель и оттяжек; способы подъема и спуска исполнителей работ по линейной опоре; перечень элементов специального снаряжения, приспособлений и инструментов, необходимых для обеспечения безопасности (страховки); порядок обеспечения безопасности при подъеме (спуске) первого исполнителя работ; ограждение места производства работ, исключающее пребывание посторонних лиц в зоне выполнения работ; обеспечение исполнителей работ необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью; мероприятия по предупреждению падения с высоты предметов, материалов. 
В технологических картах указываются: методы и порядок производства работ; мероприятия, обеспечивающие подготовку и выполнение работ; мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ; перечень используемых элементов специального снаряжения, приспособлений и инструментов; схемы организации выполнения работ; схемы закрепления веревок (канатов).
Работы с использованием методов промышленного альпинизма проводятся по наряду-допуску.
Наряд-допуск определяет место проведения работ, их содержание, необходимые меры безопасности, время начала и окончания работ, состав группы (бригады) исполнителей работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ с использованием методов промышленного альпинизма. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Первый экземпляр находится у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у ответственного исполнителя работ (лица, ответственного за безопасное производство работ с использованием методов промышленного альпинизма).
При работах на территории действующей организации наряд-допуск оформляется в трех экземплярах, третий экземпляр выдается ответственному лицу действующей организации.
Что касается требований к лицам, выполняющим работы с использованием методов промышленного альпинизма, то к выполнению работ с использованием методов промышленного альпинизма допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, имеющие соответствующие профессии (должности) по видам выполняемых работ, прошедшие подготовку по профессии промышленный альпинист либо обученные безопасным приемам работ с использованием методов промышленного альпинизма, прошедшие инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 
Лица, впервые допускаемые к выполнению работ с использованием методов промышленного альпинизма, должны проходить в установленном порядке стажировку не менее 20 рабочих дней (смен).  
Исполнители работ и лица, ответственные за безопасное производство работ с использованием методов промышленного альпинизма, должны знать специфику и особенности выполнения данных работ, способы осуществления страховки, самостраховки и оказания помощи в аварийных ситуациях, уметь пользоваться средствами защиты от падения с высоты.
При выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизма должны применяться специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, удовлетворяющие условиям работы и обеспечивающие безопасность труда.
Специальное снаряжение, средства оснастки, другие средства защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы (далее - средства обеспечения безопасности), должны эксплуатироваться исполнителями работ с соблюдением требований, установленных в паспортах, технических условиях, других документах организаций-изготовителей, использоваться только по назначению. В организациях, выполняющих работы с использованием методов промышленного альпинизма, должны быть организованы своевременное обеспечение исполнителей работ средствами обеспечения безопасности, надлежащее их хранение, проведение осмотров (проверок) средств обеспечения безопасности. Непригодные к использованию средства обеспечения безопасности должны изыматься из эксплуатации. Находящиеся в эксплуатации средства обеспечения безопасности должны проходить осмотр (проверку) перед началом работы. Исполнители работ, получившие непригодные для применения средства обеспечения безопасности, должны немедленно изъять их из эксплуатации, сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ с использованием методов промышленного альпинизма (ответственному исполнителю работ), сделать соответствующую запись в журнале осмотра средств обеспечения безопасности. Использование средств обеспечения безопасности, непригодных к использованию, с истекшим сроком годности, не допускается.  После использования в работе средства обеспечения безопасности должны быть очищены и при необходимости просушены.

Главный государственный инспектор
Бобруйского межрайонного отдела
Могилевского областного управления
Департамента государственной
инспекции труда								А.Н. Трофимова