|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мiнiстэрства працы  i сацыяльнай абароны  Рэспублiкi Беларусь  Дэпартамент дзяржаўнай  інспекцыі працы  Магілёўскае абласное ўпраўленне  вул. Дзяржынскага, 7, 212030, г. Магілёў,  тэл./ф. (0222) 63-77-49  E-mail: mogobldgit@mintrud.by |  | Министерство труда  и социальной защиты  Республики Беларусь  Департамент государственной инспекции труда  Могилёвское областное управление  ул. Дзержинского, 7, 212030, г. Могилёв,  тел./ф. (0222) 63-77-49  E-mail: [mogobldgit@mintrud.by](mailto:mogobldgit@mintrud.by) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_04.10.2023\_\_\_ № \_02-10/2026\*  На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Могилевский областной исполнительный комитет |
|
| О производственном травматизме при эксплуатации оборудования для производства тканей |

Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – управление) в целях информирования и принятия необходимых мер реагирования сообщает, что в истекшем периоде 2023 года в организациях области увеличилось в сравнении с 2022 годом число несчастных случаев происшедших при эксплуатации оборудования для производства тканей. Так, если в 2022 году несчастные случаи при эксплуатации такого оборудования не были зарегистрированы, то в истекшем периоде 2023 года зарегистрировано 6 несчастных случаев, из которых 2 привели к тяжелым производственным травмам.

Особого внимания заслуживает тот факт, что основная причина этих несчастных случаев является нарушение потерпевшими требований локальных правовых актов по охране труда.

Так, 03.02.2023 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с аппаратчиком релаксации и стабилизации пряжи, ткани и полотна.

При устранении намота ткани на промежуточном валу без отключения сушильно-ширильной стабилизационной машины рука потерпевшей оказалась зажатой движущейся тканью и промежуточным металлическим валом.

Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшей инструкции по охране труда, выразившееся в устранении намота ткани на промежуточном валу без отключения сушильно-ширильной стабилизационной машины.

08.02.2023 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с помощником мастера.

При перекатывании рулона с текстильным материалом с основовязальной машины на тележку произошло её опрокидывание. При падении рулон с текстильным материалом травмировал потерпевшего.

Причинами несчастного случая явились:

нарушение технологического процесса, выразившееся в неустановке упоров под колеса тележки для рулонов при съеме рулона с текстильным материалом с основовязальной машины;

выполнение работ по снятию рулона с текстильным материалом с основовязальной машины на грузовую тележку лицом, не прошедшим обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда по профессии помощник мастера и не имеющим соответствующей квалификации;

нарушение потерпевшим требования локального правового акта по охране труда, выразившееся в том, что он не заботился о личной безопасности и личном здоровье, а именно в момент падения рулона с текстильным материалом не отошел на безопасное расстояние, а попытался его удержать.

22.02.2023 произошел несчастный случай, не относящийся к числу тяжелых, с ткачом одного из предприятий легкой промышленности.

Потерпевшая выполняла очистку станка без его остановки. В результате чего кисть её правой руки оказалась зажатой между движущимися рабочими органами ткацкого станка.

Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшей требований локального правового акта по охране труда, выразившееся в очистке ткацкого станка без его остановки.

20.04.2023 произошел несчастный случай, не относящийся к числу тяжелых, со швеёй.

При установке заготовки в матрицу станка, потерпевшая предварительно не убрала ногу с педали пуска станка, в результате чего травмировала палец кисти левой руки.

Причиной несчастного случая стало нарушение потерпевшей инструкции по охране труда, выразившееся в том, что потерпевшая устанавливала заготовку в матрицу станка, предварительно не убрав ногу с педали пуска станка.

В целях исключения случаев травмирования работающих при эксплуатации оборудования для производства тканей необходимо обеспечить безусловное соблюдение требований, определенных Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, эксплуатационных документов организаций-изготовителей, локальных правовых актов по охране труда, технологической документации.

Эксплуатационные документы на поставляемое из-за рубежа оборудование должны быть составлены на русском или белорусском языке.

Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем:

использования его по назначению;

эксплуатации оборудования работающими, имеющими соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

проведения технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами;

внедрения более совершенных моделей (марок) оборудования, конструкций оградительных, предохранительных, блокировочных, ограничительных и тормозных устройств, устройств автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления;

вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования.

С учетом изложенного в целях предупреждения производственного травматизма при эксплуатации оборудования для легкой промышленности управление полагает целесообразным следующее.

1. Довести настоящее информационное письмо до сведения горрайисполкомов и организаций, расположенных на территории Могилевской области.
2. Председателям горрайисполкомов потребовать от руководителей организаций, выполняющих работы на оборудовании для производства тканей:
   1. исключить случаи эксплуатации оборудования, не отвечающего требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда, а также технической документации организаций-изготовителей;
   2. к эксплуатации оборудования для легкой промышленности допускать работников, имеющих соответствующую квалификацию по профессии, прошедших в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=2BF9FB242B6F669F447732CE4C139189EE29483F61305BF84329D25D9D725AF7FE2F3EF101E358354D709DG5DEM) обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
   3. обеспечить проведение своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами организаций-изготовителей;
   4. обеспечить контроль за соблюдением работающими трудовой и исполнительской дисциплины, требований локальных правовых актов по охране труда, технологической документации, эксплуатационной документации организаций-изготовителей;
   5. обеспечить безусловное привлечение работников к дисциплинарной ответственности за нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования;
   6. провести с работающими внеплановый инструктаж по настоящему информационному письму.

О принятых мерах прошу информировать управление.

Начальник управления С.А. Жигунов